


**Конверзија на \*.dwg фајл во \*.shp фајл (ArcMap)**

1. Го вчитуваме \*dwg фајлот преку алатката Add Data 1.PNG .


****

****


1. Со алатката Select Feature 6.PNG ја селектираме геометријата што сакаме да ја конвертираме.



1. Во Layers го избираме layer-от, каде што се наоѓа геометријата што сакаме да ја конвертираме во \*.shp (пр.Polyline)

****


1. Десен клик на layer-от Selection Create Layer From Selected Features



1. Вака добиенот нов layer го експротираме во \*.shp


5.1 Десен клик на layer-от Data Export Data

5.2 Во Output feature class ја одбираме околината каде што сакаме да го зачуваме новиот \*.shp фајл



5.3 Name: Го пишуваме името на \*.shp фајл-от

5.4 Save as type: Одбираме формат Shapefile



1. Имаме \*.shp фајл со задржани атрибути

